**Termékleírás**

Hogyan óvhatja meg bojlerét a túlmelegedéstől és biztosíthatja annak hosszú távú, biztonságos működését?

A Midea 17451000000063 hőkorlátozó kifejezetten a Midea D10-20VD1(O) és Midea D10-20VD1(U) bojlerekhez készült, és megbízható védelmet nyújt a túlmelegedés okozta meghibásodások ellen. Ez a hőkioldó precíz működésének köszönhetően automatikusan megszakítja az áramellátást, ha a bojler hőmérséklete eléri a beállított határértéket, így növelve a készülék élettartamát és a felhasználók biztonságát.

Precíz hővédelem klixon technológiával

Ez a hőkorlátozó klixon hőkioldóként működik, ami gyors és megbízható hőmérséklet-szabályozást tesz lehetővé. A készülék T 105°C-os maximális hőmérsékleten aktiválódik, így hatékonyan megelőzi a bojler túlhevülését, ami a legtöbb meghibásodás egyik leggyakoribb oka. A hőkorlátozó működése automatikus, így nincs szükség folyamatos felügyeletre.

Nagy terhelhetőség és megbízható kapcsolás

A 250 V-os feszültség és 16 A áramerősség terhelhetőséggel rendelkező hőkorlátozó a Midea bojlerek elektromos rendszeréhez optimalizált. A 4 érintkezős / 2 kapcsolós kialakítás lehetővé teszi a fázis és nulla vezeték egyidejű megszakítását, így fokozott biztonságot nyújt a készülék és a felhasználók számára egyaránt.

Egyszerű csatlakoztatás és szabványos kialakítás

A hőkorlátozó 6,3-0,8 mm-es tűzősarus villamos csatlakozása lehetővé teszi a gyors és egyszerű telepítést a megfelelő bojler típusokhoz. A 24 mm-es átmérő kompakt mérete révén könnyedén beépíthető a bojler elektromos rendszerébe anélkül, hogy az további átalakítást igényelne.

Miért érdemes a Midea 17451000000063 hőkorlátozót választani?

– Kifejezetten a Midea D10-20VD1(O) és D10-20VD1(U) bojlerekhez tervezett.

– Precíz klixon technológia a túlmelegedés elleni védelemhez.

– Nagy terhelhetőség és biztonságos kapcsolás a hosszú távú megbízhatóság érdekében.

– Gyors és egyszerű telepíthetőség a szabványos csatlakozóknak köszönhetően.

– Nélkülözhetetlen biztonsági alkatrész a bojler zavartalan működéséhez.

Ne hagyja, hogy egy váratlan túlmelegedés kárt tegyen bojlerében! Válassza a Midea 17451000000063 hőkorlátozót, és gondoskodjon készüléke maximális biztonságáról! Rendelje meg most, és élvezze a hosszabb élettartamot és a nyugodt, problémamentes használatot!

klixon hőkioldó

AC250V/16A

T 105°C

Átmérő: 24mm

4 érintkező / 2 kapcsoló a fázis/nulla egyidejű bontásához

Villamos csatlakozás: 6,3-0,8 tűzősaru