**Termékleírás**

Hogyan biztosíthatja, hogy bojlerének mindkét tartálya megfelelően védett legyen a túlmelegedéstől?

 A Midea 17451000000071 hőkorlátozó ideális megoldás a Midea D100-20ED6 és D80-20ED6 típusú bojlerekhez, különleges kialakítása révén egyszerre két független hőmérséklet-szabályozó egységet biztosít, így mindkét tartály egyidejű védelmét ellátja. Ez a precíz és megbízható hőkioldó a bojler zavartalan működésének kulcsfontosságú eleme, amely segít elkerülni a túlmelegedés okozta problémákat, és növeli a készülék élettartamát.

Két független hőkorlátozó egység a maximális védelemért

Ez a hőkorlátozó különlegessége, hogy két független egységet tartalmaz, amelyek külön-külön szabályozzák a bojler két tartályát. Minden egységhez két kapcsoló tartozik, amelyek egyidejűleg szakítják meg a fázis és a nulla vezetéket, biztosítva ezzel a teljes körű elektromos leválasztást túlmelegedés esetén. Az egységek T 100°C-os kioldási hőmérsékleten működnek, amely hatékonyan védi a rendszert a káros hőhatásoktól.

Kompakt kialakítás és pontos mérés

A hőkorlátozó 80 x 6 mm-es mérőszondái pontos hőmérséklet-érzékelést tesznek lehetővé, amely elengedhetetlen a precíz működéshez. A 40 cm-es mérővezeték elegendő hosszúságot biztosít a kényelmes telepítéshez és csatlakoztatáshoz, míg a 55 x 56/76 x 42 mm-es készülékház kompakt mérete révén könnyen beépíthető a bojler elektromos rendszerébe.

Rögzítőkerettel ellátott kialakítás az egyszerű telepítésért

A hőkorlátozóhoz tartozó rögzítőkeret megkönnyíti a beszerelést, így gyorsan és biztonságosan rögzíthető a megfelelő helyre. A 6,3-0,8 mm-es tűzősarus villamos csatlakozások szabványos kialakítása egyszerűvé teszi a bojler elektromos rendszeréhez való csatlakoztatást, minimalizálva a telepítési időt.

Miért válassza a Midea 17451000000071 hőkorlátozót?

– Két különálló egységgel védi a bojler mindkét tartályát.

– Precíz hőérzékelés a pontos működés érdekében.

– Nagy terhelhetőség (20 A), amely biztosítja a hosszú távú megbízhatóságot.

– Egyszerű és gyors telepítés a szabványos csatlakozóknak és rögzítőkeretnek köszönhetően.

– Elengedhetetlen alkatrész a bojler biztonságos működéséhez.

Védje meg bojlerének mindkét tartályát a túlmelegedéstől, és biztosítsa a hosszú távú, problémamentes működést a Midea 17451000000071 hőkorlátozóval! Rendelje meg most, és élvezze a nyugalmat, amit a biztonságos és megbízható vízmelegítés nyújt!

AC250V/20A

T 100°C

Két független hőkorlátozó egység egybeépítve a két tartályhoz

egységenként két-két kapcsoló a fázis/nulla egyidejű bontásához

mérőszonda mérete: 80x6mm

Mérővezeték hossza: 40cm

Készülékház mérete: 55x56/76(keret nélkül/kerettel)x42mm

rögzítőkerettel szerelve

Villamos csatlakozás: 6,3-0,8 tűzősaru

két-két kapcsoló a fázis/nulla egyidejű bontásához