**Termékleírás**

Hogyan szabályozhatja bojlerének hőmérsékletét precízen és biztonságosan?

A Midea 17451000009734 termosztát a Midea D10-20VD1(O) és D10-20VD1(U) bojlerek számára tervezett, megbízható és pontos hőmérséklet-szabályozási megoldás. Mechanikus forgató kapcsolójának köszönhetően könnyedén beállítható a kívánt hőmérséklet, miközben hatékonyan védi a készüléket a túlmelegedéstől. Ez a termosztát nemcsak a kényelmes használatot biztosítja, hanem növeli a bojler hatékonyságát és élettartamát is.

Kiemelkedő pontosság és egyszerű kezelhetőség

A termosztát T 75°C-os működési hőmérsékleti határral rendelkezik, amely megbízható hőmérséklet-szabályozást tesz lehetővé. A készülék mechanikus forgató kapcsolója lehetővé teszi a hőmérséklet egyszerű és gyors beállítását, így a felhasználó könnyedén optimalizálhatja a bojler működését az aktuális igényeknek megfelelően.

Precíz mérés és biztonságos működés

A termosztát 100 x 6 mm-es mérőszondája pontosan érzékeli a bojler belső hőmérsékletét, ezáltal biztosítva a pontos szabályozást. A 50 cm-es mérővezeték elegendő hosszúságot nyújt a kényelmes telepítéshez, míg a 6,3-0,8 mm-es tűzősarus villamos csatlakozás szabványos kialakítása egyszerű csatlakoztatást biztosít.

Kompakt és strapabíró kialakítás

A 35 x 43 x 24 mm-es készülékház kompakt mérete révén könnyen beépíthető a bojler rendszerébe. A termosztát rögzítőkerettel szerelve érkezik, ami megkönnyíti a stabil és biztonságos rögzítést, minimalizálva a meghibásodás kockázatát.

Miért válassza a Midea 17451000009734 termosztátot?

– Precíz hőmérséklet-szabályozás a hatékony bojlerhasználatért.

– Egyszerűen kezelhető mechanikus forgató kapcsolóval felszerelt.

– Strapabíró és kompakt kialakítás a hosszú élettartam érdekében.

– Gyors és biztonságos telepítés a szabványos csatlakozóknak és rögzítőkeretnek köszönhetően.

– Ideális megoldás a Midea D10-20VD1(O) és D10-20VD1(U) bojler modellekhez.

Biztosítsa bojlerének hosszú távú, megbízható működését a Midea 17451000009734 termosztáttal! Rendelje meg most, és élvezze a tökéletesen szabályozott, energiatakarékos vízmelegítést minden nap!

AC250V/16A

T 75°C

mérőszonda mérete: 100x6mm

Mérővezeték hossza: 50cm

Készülékház mérete: 35x43x24mm

rögzítőkerettel

Villamos csatlakozás: 6,3-0,8 tűzősaru

Mechanikus forgató kapcsolóval