**Termékleírás**

Hogyan biztosítható a bojler maximális biztonsága és megbízható működése minden körülmények között?

A Midea 17451000A05863 hőkorlátozó kimondottan a Midea D100-15FG és D80-15FG bojler modellekhez készült, garantálva a pontos hőmérséklet-szabályozást és a készülék biztonságát. Ez a hőkorlátozó kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy hosszú távon biztosítsa a bojler zavartalan működését, megakadályozva a túlmelegedést.

Kiváló teljesítmény és biztonság

A hőkorlátozó T 100°C maximális hőmérséklethatárral rendelkezik, amely megbízható védelmet nyújt a túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen. A 250V/20A terhelhetőség biztosítja, hogy a hőkorlátozó nagyobb energiaigényű rendszerekben is stabilan működjön, így elkerülhetővé válik a készülék meghibásodása.

Hatékony érzékelés és gyors reagálás

A hőkorlátozó 55 x 6 mm-es mérőszondája precíz mérést végez, amely lehetővé teszi a gyors reagálást a hőmérsékleti változásokra. A szonda hosszúsága és átmérője ideális a bojler belső hőmérsékletének folyamatos ellenőrzéséhez. Az 60 cm-es mérővezeték elegendő hosszúságot kínál a különböző bojler kialakításokhoz, biztosítva a könnyű telepítést.

Egyszerű telepítés és szabványos csatlakozók

A kompakt 27 x 46,5 x 43 mm-es készülékház helytakarékos megoldást nyújt, miközben a beépített rögzítőkeret gyors és stabil rögzítést tesz lehetővé. A 6,3-0,8 mm-es tűzősaru csatlakozók révén a készülék egyszerűen és biztonságosan csatlakoztatható a rendszerhez. A hőkorlátozó két különálló kapcsolóval rendelkezik, amelyek a fázis és nulla vezeték egyidejű bontását végzik, növelve a bojler biztonságát.

Miért válassza a Midea 17451000A05863 hőkorlátozót?

– Pontos hőmérséklet-szabályozás a bojler biztonságos működése érdekében.

– Kompakt kialakítás és egyszerű telepíthetőség.

– Kiemelkedő terhelhetőség, amely garantálja a hosszú távú, stabil működést.

– Szabványos csatlakozók a gyors és biztonságos csatlakoztatásért.

– Kifejezetten a Midea D100-15FG és D80-15FG bojlerekhez tervezett, tökéletes kompatibilitással.

Válassza a Midea 17451000A05863 hőkorlátozót, ha fontos Önnek bojlerének biztonságos és hosszú távú működése! Rendelje meg még ma, és biztosítsa bojlerének zavartalan működését minden körülmények között!

AC250V/20A

T 100°C

mérőszonda mérete: 55x6mm

Mérővezeték hossza: 60cm

Készülékház mérete: 27x46,5x43mm

rögzítőkerettel

Villamos csatlakozás: 6,3-0,8 tűzősaru

4 érintkező / 2 kapcsoló a fázis/nulla egyidejű bontásához