**Marketing szöveg**

Vágáshoz, csupaszoláshoz, szorításhoz és hajlításhoz csakis a legmegbízhatóbb fogókat használja a magas színvonalú végeredmény érdekében!

A 135 mm-es fogó acél alapanyagból készült, valamint keményített és edzett vágóéllel rendelkezik. A könnyed használat érdekében a markolat érdesített PVC-ből készült. Válassza minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

135 mm

acél alapanyag

keményített és edzett vágóél

érdesített, PVC markolatborítás

vág, csupaszol, szorít, hajlít

vágási mélység kemény acélban: 0,8 mm

vágási mélység lágy acélban: 1,3 mm

vágási mélység rézben: 1,6 mm