**Marketing szöveg**

Munkája során gyakran kell kábeleket csupaszolnia? Ez esetben garantáltan hasznát fogja venni a professzionális kialakítású 8PK-371D típusú automata kábelcsupaszolónak, amely egyben univerzális saruzó fogó is.

A 210 mm-es fogó kiválóan alkalmas a 0,5 mm² - 6 mm² közötti szigetelt sarukhoz és a 0,5 - 6 mm² közötti szigeteletlen sarukhoz (gyors kábelcsupaszolás 0,2 – 6 mm² között).

A termék előnye, hogy az ideális használat érdekében könnyedén rögzíthető a csupaszolási hossz, valamint elfordítható és eltávolítható a végállás ütköző. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

210 mm

szigetelt sarukhoz: 0,5 - 6 mm²-ig

szigeteletlen sarukhoz: 0,5 - 6 mm²-ig

vezetékek elvágása

gyors kábelcsupaszolás 0,2 - 6 mm²-ig

rögzíthető csupaszolási hossz

elfordítható és eltávolítható végállás-ütköző