**Marketing szöveg**

Keresse a megbízható, masszív kialakítású utánfutó lengő csatlakozódugókat! A 90762 típus 7 pólusú, törésgátlóval lett ellátva, így garantáltan hosszú az élettartama. Feszültsége: 12 V DC. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

7 pólusú, kábel törésgátlóval

feszültség: 12 V