**Marketing szöveg**

Vásároljon praktikus kialakítású kétpólusú kapcsolót!

A 9851H felületre szerelhető kétpólusú kapcsoló IP54 kivitelben készült, ennek köszönhetően védett a fröccsenő víz ellen, így bátran alkalmazható az eső ellen nem védett felületeken is. A termék további előnye, hogy külön idommal sorolható. Felhasználhatósága: 230 V~ / 50 Hz / 10 A. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból!

**Termékleírás**

kültéri IP54 kivitel, 230 V~ 50 Hz 10 A, külön idommal sorolható