**Termékleírás**

VEZETÉK NÉLKÜLI HANGÁTVITEL RÉGI KÉSZÜLÉKEKHEZ IS  
átkapcsolhatóan BT vevő vagy BT adó   
vezetékes „átmenő” funkció (ByPass)  
digitális-analóg audio átalakító   
analóg-digitális audio átalakító   
egyidejűleg két BT eszköz csatlakoztatható   
vezetékes és vezeték nélküli fejhallgatókhoz  
1.8” kijelző: nincs többé vakon párosítás   
HiFi rendszerek sokoldalú bővítéséhez  
audio bemenet: ∅3,5 mm aljzat, Toshlink   
audio kimenet: ∅3,5 mm aljzat, Toshlink   
tápellátás: USB-C aljzat   
tartozék: USB-C és 3,5 mm - 3,5 mm vezeték, optikai csatlakozókábel   
javasolt adapter: SA 24USB, SA 50USB