**Marketing szöveg**

A CES 165 Mennyezeti hangszóró 2- utas rendszer, amely mély- és magassugárzóval ellátott. 3 féle hangerőszint szerint csatlakoztathatja: 2,5 W- 5W- 10W. Maximum 10 w-ig terhelhető. A hangszóró beépített 110 V- os transzformátorral ellátott.

A hangsugárzók 165 mm és 25 mm átmérővel rendelkeznek. További tulajdonságai: Impedencia 8 Ohm, frekvencia átvitel 80-20.000 Hz, beépítési mérete 206 x 70 mm átmérő.

A mennyezeti hangszóró számos helyre beépíthető, mint például bevásárló központokba, mosdókba, üzlethelységekbe, éttermekbe.

**Termékleírás**

beépített 110 V-os transzformátorral

2-utas rendszer: mély- és magassugárzóval

3 féle hangerőszint szerinti csatlakoztatás: 2,5 W - 5 W - 10 W

max. terhelhetőség: 10 W

frekvencia átvitel: 80-20.000Hz

hangsugárzók: ∅165 mm + ∅25 mm

impedancia: 8 Ohm

beépítési méret: ∅206 x 70 mm