**Marketing szöveg**

Radiátor szelepekre szerelhető, érintőkijelzős vezeték nélküli thermofej. Fűtési körök szabályozásán kívül hőmérsékleti adatok mérésére és kijelzésére is alkalmas, kompatibilis a legtöbb radiátorszeleppel. ( RA, RAV, Comap, RAVL, T+A Herz)

**Termékleírás**

vezeték nélküli

több típusú radiátor termotesthez illeszthető

segítségével távolról tudjuk monitorozni és szabályozni a hőmérsékletet, az adott szobában

elemes kialakítású, hálózati áramforrást nem igényel

ZigBee 3.0

LED érintőképernyő

RA, RAV, Comap, RAVL, T + A Herz radiátor szelepes

méret: 128 x 86 x 86 mm