**Marketing szöveg**

Kétkörös fali kapcsoló, mely távolról is vezérelhető, és 2 kapcsolható kimenettel rendelkezik. Világítási körök és árnyékolók vezérlésére használható. Falba építhető, sorolókeret segítségével is elhelyezhető.

**Termékleírás**

vezeték nélküli

2 kimeneti csatorna vezérlésére alkalmas, 2 körös fali kapcsoló szerelvény

nulla és nulla nélküli kötéshez is alkalmazható

230 V hálózati feszültséget igényel

ZigBee 3.0

hatótáv: max. 150 m

méret: 109 x 101 x 53 mm