**Termékleírás**

Gondolt már arra, milyen praktikus lenne egy megbízható és könnyen kezelhető vízmelegítő, ami nem zavarja összetett digitális vezérlőpanelekkel? A Midea D100-15FG elektromos bojler pont ilyen: egyszerű, mégis hatékony megoldást kínál a mindennapi komfort érdekében, 1500 wattos teljesítményével és 100 literes kapacitásával.

Az IPX4 vízállósági besorolás biztosítja a készülék biztonságos működését nedves környezetben is, míg a függőleges falra szerelhetőség lehetővé teszi, hogy még a szűkös helyiségekben is könnyen felszerelhető legyen.

A tekerőgombos mechanikus vezérlés és az analóg hőmérő révén a hőmérséklet-szabályozás gyerekjáték.

Zománcozott víztartály és fűtőszál garantálja a hosszú élettartamot, a kapilláris termosztát pedig a pontos hőmérséklet-szabályozást a 30-80°C tartományban.

Földelt csatlakozódugóval és 115 cm hosszú tápkábellel láttuk el a készüléket így biztonságos és egyszerűen csatlakoztatható.

A magnézium anód, melynek méretei ∅20 x 297 mm, védelmet nyújt a víztartály számára a korrózióval szemben.

A készülék méretei ∅450 x 977 mm, energiahatékonysági osztálya pedig C, ami kedvező működési költségeket eredményezhet. N

e hagyja ki az egyszerűség és megbízhatóság tökéletes kombinációját! A Midea D100-15FG vízmelegítővel nem csupán energiát takaríthat meg, de a fürdőszobája is átláthatóbb, rendezettebb lesz. Válassza az egyszerű, mégis hatékony megoldásokat!

teljesítmény: 1500 W

névleges űrtartalom: 100 liter

vízállósági fokozat: IPX4

függőlegesen szerelhető a falra

mechanikus, tekerőgombos vezérlés

analóg hőmérővel

zománcozott víztartály

zománcozott fűtőszál

kapilláris termosztát

hőmérséklet-tartomány: 30-80°C

max. üzemi nyomás: 0,75 MPa

földelt csatlakozódugóval

tápkábel hossza: 115 cm

magnézium anód mérete: ∅20 x 297 mm

méret: ∅450 x 977 mm

energiahatékonysági osztály: C