**Marketing szöveg**

A DBP 03 nyomógomb vezeték nélküli csengőkhöz használható. Ha elromlott vagy elveszett a régi nyomógomb, nem kell a csengőjét kidobni. IP 44 védelemmel ellátott, így hosszútávon üzemképes marad. A nyomógomg maximum 200 m hatótávolságon működik nyílt terepen.

Tápellátása 1 db CR 2032 (3 V) elemmel történik, amely tartozék.

Az alábbi típusú csengőkkel kompatibilis:

DB 108, DB 118, DB 128, DB 208, DB 218, DB 228, DB 268, DB 442, DBS 1001DC, DB 1001DC, DB 1002AC, DB 1501AC, DB 1502DC, DB 1503AC

**Termékleírás**

elveszett, elromlott vezeték nélküli nyomógombok cseréjéhez,

vagy több bejárathoz történő felszereléshez

nincs összecsengés

hatótávolság nyílt terepen: kb. 200 m

256 különböző digitális kód

IP44 védett nyomógomb

működési frekvencia: 433,9 MHz

DB 108, DB 118, DB 128, DB 208, DB 218, DB 228, DB 268,

DB 442, DBS 1001DC, DB 1001DC, DB 1002AC, DB 1501AC,

DB 1502DC, DB 1503AC

tápellátás: 1 x CR 2032 (3 V) elem, tartozék

méret: 27 x 76 x 16 mm