**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

toldás, elosztás, betáplálási pont létrehozása

12V DC / 3A terhelhetőség

sorkapoccsal forrasztás nélkül rögzíthető

Ø0,5-1 mm2 kábelekhez

1 pár / csomag