**Termékleírás**

Szeretné, ha otthona vagy irodája mindig biztonságban lenne, akár távolról is? A Dahua DH-H2A Wi-Fi-s beltéri kamera minden igényét kielégíti, hiszen csúcstechnológiát és megbízható biztonságot kínál. A felhasználóbarát kamera egyszerűen telepíthető, és számos hasznos funkcióval segít, hogy mindig tisztában legyen azzal, mi történik a megfigyelt területen.

Kiváló képminőség és rögzítési képességek

A kamera 2 megapixeles CMOS képérzékelője kristálytiszta képeket biztosít 1920 x 1080 pixel (Full HD) felbontásban. A 3,6 mm-es lencsével és F2.0 maximális rekesznyílással rendelkező kamera rendkívül jó fényérzékenységgel bír, így gyenge fényviszonyok között is éles és részletgazdag felvételeket készít. A látószög is kimagasló: 79° vízszintes, 43° függőleges és 94° átlós látószöggel a kamera nagy területet képes lefedni egyetlen pozícióból.

A felvételi képességekhez tartozik a H.265 videótömörítés, amely lehetővé teszi a hatékony tárhelykezelést, miközben megőrzi a felvételek magas minőségét. A kamera képes akár 25 képkocka/másodperces (fps) sebességgel is rögzíteni Full HD felbontásban, de választható alacsonyabb, 640 x 480 felbontás is, ha kisebb méretű videófájlokat szeretne készíteni.

Nappali és éjszakai megfigyelés kompromisszumok nélkül

A Dahua DH-H2A kamera minden napszakban hatékonyan működik. A nappal/éjszaka funkció automatikusan vált színes felvételekről fekete-fehér éjszakai módra, amint csökken a fényviszony. A beépített infravörös LED világítás akár 10 méteres távolságig is biztosítja, hogy az éjszakai felvételek tiszták és részletgazdagok legyenek. Az infravörös világítás automatikusan bekapcsol, amikor a kamera észleli, hogy a megvilágítás szintje nem elegendő, így Ön mindig a legjobb minőségű képeket kapja.

360°-os teljes lefedettség és mozgásérzékelés A kamera egyik legnagyobb előnye a teljes panorámás pásztázási képesség, amely lehetővé teszi a 0°-355° közötti forgatást és a -5° és +80° közötti dönthetőséget. Ezzel a flexibilitással a kamera bármelyik szegletét meg tudja figyelni a helyiségnek, így nincsenek vakfoltok. Az intelligens mozgásérzékelés funkció négy területre bontható, így Ön személyre szabhatja, hogy mely zónákban szeretne mozgásra reagáló felvételeket készíteni vagy értesítéseket kapni. A kamera azonnal felvételt indít vagy riasztást küld, ha mozgást érzékel, így Ön mindig az események középpontjában maradhat.

Hangfunkciók és kétirányú kommunikáció

A kamera beépített mikrofonnal és hangszóróval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a valós idejű, kétirányú kommunikációt. Így Ön figyelmeztetheti a behatolókat, vagy akár beszélhet családtagjaival vagy kollégáival, mindezt mobiltelefonjáról , az ingyenes DMSS alkalmazás segítségével. Az audió tömörítést a G.711a szabvány biztosítja, amely kiváló hangminőséget nyújt, így mindig tisztán érthető lesz, amit mond.

Egyszerű és stabil csatlakozás

A kamera kétféle hálózati kapcsolódási lehetőséget is kínál. Az egyszerűbb és gyorsabb telepítés érdekében használhatja a beépített Wi-Fi modult, amely IEEE 802.11b/g/n szabványt támogat, és 2.4 GHz-es frekvencián működik. Ezáltal könnyedén csatlakoztathatja az otthoni vagy irodai hálózathoz, anélkül, hogy kábelezni kellene.

Ha még stabilabb kapcsolatot szeretne, a kamera rendelkezik RJ-45 LAN porttal is, amely 10/100 Mbps sebességű vezetékes kapcsolatot biztosít. A kameránál használt H.265 tömörítés lehetővé teszi a nagyobb felvételek kezelését is anélkül, hogy túlterhelné a hálózatot vagy a tárhelyet.

Riasztási események és adattárolás

A Dahua DH-H2A nemcsak mozgásérzékeléssel küld riasztásokat, hanem más eseményekre is figyelmeztethet. Például, ha a microSD kártya megtelt, ha nem található a helyén, ha hálózati probléma merül fel, vagy ha hangérzékelés lép működésbe, a kamera automatikusan értesítést küld. A készülék támogatja a 256 GB-os microSD kártyákat, amelyeken jelentős mennyiségű videofelvételt tud tárolni. Így nem kell aggódnia a folyamatos felügyelet és a nagy felbontású videók miatt sem.

Alacsony energiafogyasztás és hosszú élettartam

A kamera kivételesen energiatakarékos működésű. Alapüzemben mindössze 1.7 W-ot fogyaszt, maximális terhelés (pl. egyidejű videostream, IR világítás és PTZ funkciók használata) mellett is csak 3.5 W-ot vesz fel. Ez a kis fogyasztás azt jelenti, hogy a kamera nem csak biztonságot, hanem hosszú távon alacsony üzemeltetési költségeket is nyújt. -10°C és +45°C közötti hőmérsékleten működik, így megbízhatóan használható a legtöbb beltéri környezetben, még ha szélsőségesebb hőmérsékleti viszonyok is fordulnak elő. Az eszköz burkolata strapabíró műanyagból készült, így hosszú élettartamú és ellenáll a kisebb mechanikai behatásoknak is.

Kényelmes távvezérlés és riasztások a DMSS alkalmazással

A Dahua DH-H2A kamera támogatja a DMSS alkalmazást, amely elérhető iOS és Android eszközökre egyaránt. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a kamera beállításait távolról módosítsa, élőképet nézzen, visszajátszást végezzen, és valós idejű riasztásokat kapjon, ha a kamera mozgást vagy más eseményt észlel. Így Ön bárhol is legyen, mindig kapcsolatban maradhat otthonával vagy irodájával.

Ez a kamera a biztonság és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja. Kiváló képminőség, 360°-os lefedettség, éjjellátó funkció, mozgásérzékelés, kétirányú kommunikáció és egyszerű telepíthetőség – minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amelyre szüksége lehet egy modern beltéri biztonsági kameránál. Az energiatakarékos kialakítás és a széleskörű funkcionalitás teszi ezt a kamerát a piacon elérhető egyik legjobb választássá.

Max. Felbontás: 1920 (H) × 1080 (V)

Elektronikus zársebesség: automatikus/kézi 1/3 s – 1/100 000 s

Megvilágítási távolság: akár 10 m (32,81 láb) (IR)

IR LED-ek száma: 1

Pásztázás: 0° - 355°;

Döntés: -5° és +80° között

Videó tömörítés: H.265

Fő stream: 1920 × 1080 @ 25 fps

Sub stream: 640 × 480 @ 25 fps

Felbontás: 1080p (1920 × 1080); VGA (640 × 480)

Videó bitsebesség: H.265: 80 kbps–4096 kbps

Nappal/Éjszaka: Auto(ICR)/Színes/F/W

WDR

DWDR

Mozgásérzékelés

Képelforgatás: 0°/180°

Beépített hangszóró, és mikrofon

Riasztási esemény: Nincs SD-kártya; SD kártya megtelt; SD-kártya hiba; hálózati kapcsolat megszakítása; mozgásérzékelés; hangérzékelés

Hálózati port: RJ-45 (10/100 Base-T)

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz, 2,4 G

Tárhely: Micro SD kártya (akár 256 GB)

Tápellátás: 5 VDC, 1A

Műanyag burkolat

Méret: ø77,8 mm × 108,1 mm

Tömeg: 204,2 g