**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

tartós textilbakelit dóm

hangváltó szükséges hozzá

86 x 86 mm

Z: 8 Ohm

Pm/Pn: 120/60 W

f: 2.000 - 18.000 Hz

SPL1W/1m: 93 dB

hangtekercs: 1,0”

membrán: textilbakelit

mágnes súlya: 10 Oz