**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

tartós textilbakelit dóm

hangváltó szükséges hozzá

160 x 142 mm

Z: 8 Ohm

Pm/Pn: 150/80 W

f: 2.000 - 18.000 Hz

SPL1W/1m: 96 dB

hangtekercs: 1,5”

membrán: textilbakelit

mágnes súlya: 20 Oz