**Termékleírás**

Szeretne egy hatékony és könnyen telepíthető fűtőszőnyeget hidegburkolat alá, hogy otthonában mindig kellemes meleg legyen? A HOME FHC090 fűtőszőnyeg tökéletes választás, ha hidegburkolat alatti fűtést keres.

Ez a fűtőszőnyeg kéteres fűtővezetékkel és egyoldali elektromos csatlakoztatással rendelkezik, ami megkönnyíti a telepítést és a bekötést. A szőnyeg fűtési teljesítménye 150 W/m², amely biztosítja a gyors és egyenletes hőelosztást. Az üvegszálas háló öntapadó szalagokkal van ellátva, amelyek egyszerűvé és gyorssá teszik a telepítést. A rendkívül vékony, mindössze 4 mm-es beépítési vastagság biztosítja, hogy a szőnyeg nem emeli meg jelentősen a padlószintet. A fűtővezeték-hurkok közötti távolság kb. 8 cm, ami optimális hőelosztást biztosít a padlófelületen.

A fűtőszőnyeg csatlakozóvezetéke 2,5 méter hosszú kéteres + földelés, amely biztosítja a biztonságos és egyszerű csatlakoztatást. A termék tápellátása 230 V, amely szabványos hálózati feszültség. A fűtőszőnyeg mérete 0,5 m széles és 18 m hosszú, amely 9 m²-es területet fed le, fűtési összteljesítménye pedig 1350 W.

Fontos megjegyezni, hogy a fűtőszőnyeg nem vágható kisebb méretűre, ezért a tervezés során pontosan mérje fel a szükséges területet. A termék ajánlott vezérlője a Home FHT76WIFI okos termosztát, amely lehetővé teszi a pontos hőmérséklet-szabályozást és a távoli vezérlést

Az FHC090 fűtőszőnyeg ellenállása 39,2 Ω, és alkalmas komfort és/vagy önálló fűtésként is, a külső hőmérséklet és a szigetelés függvényében. A telepítéshez és a tervezéshez javasoljuk szakember segítségének igénybevételét, hogy a rendszer megfelelően és biztonságosan működjön.

Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy otthonában mindig kellemes meleget teremtsen – rendelje meg a HOME FHC090 fűtőszőnyeget még ma, és élvezze a komfortos padlófűtést minden nap!

kéteres fűtővezeték, egyoldali elektromos csatlakoztatás

150 W/m2 fűtési teljesítmény

 üvegszálas háló öntapadó szalagokkal az egyszerű telepítésért

rendkívül vékony, 4mm beépítési vastagság

fűtővezeték-hurkok közötti távolság: kb. 8 cm fűtés csatlakozóvezeték: 2,5m kéteres + földelés

tápellátás: 230V

ajánlott vezérlés a Home FHT76WIFI okos termosztáttal

szélesség: 0,5m

hossz: 18m

terület: 9m2

fűtési összteljesítménye: 1350W

ellenállás (Ω): 39,2

Egy adott terület tervezésekor vegye figyelembe, hogy a fűtőszőnyeg nem vágható kisebb méretűre!