**Termékleírás**

Szeretné okosan és kényelmesen vezérelni otthona padlófűtését, miközben energiát takarít meg? A Home FHT76WIFI okos termosztát ideális megoldás elektromos fűtőszőnyegek vezérlésére, különösen ajánlott a Home FHC és Home FHW szériás modellekhez.

A Tuya Smart alkalmazással könnyedén kezelheti a termosztátot okostelefonján keresztül, így bárhonnan irányíthatja a fűtést. Az LCD kijelző háttérvilágítással rendelkezik, ami egyszerűvé teszi a beállítások elvégzését akár sötétben is. A termosztát képes padlószenzor vagy szobahőmérséklet alapján működni, és a hőmérsékletet 5 és 60 °C között fél fokonként állíthatja be. A mért hőmérsékletek kalibrálhatók, így mindig pontos adatokat kap. Beállítható hiszterézis (0,5 - 10 °C) segítségével optimalizálhatja a fűtési ciklusokat, csökkentve ezzel az energiaköltségeket.

A Home FHT76WIFI termosztát heti programozási lehetőséggel rendelkezik, így előre beállíthatja a fűtési időpontokat a hét minden napjára. Az ablaknyitás-érzékelés funkció automatikusan kikapcsolja a fűtést, ha nyitott ablakot érzékel, ezzel tovább csökkentve az energiafogyasztást. A gyerekzár funkció megakadályozza a véletlen beállításváltoztatásokat, biztosítva a biztonságos használatot. A termosztát kézi vezérléssel vagy program szerinti működéssel is használható, így mindig az Ön igényeihez igazodik. A maximális kapcsolható teljesítmény 3680 W (16 A), ami elegendő a legtöbb háztartási fűtési igény kielégítésére. A készülék tartozéka egy padlószenzor 3 méter hosszú vezetékkel, amely biztosítja a pontos hőmérséklet-mérést a padlófelületen. A Home FHT76WIFI termosztát tápellátása 230 V~/50 Hz, és falon kívüli mérete 86 x 86 x 17 mm, így könnyedén telepíthető bármely helyiségbe.

Ne várjon tovább, tegye otthona fűtését okosabbá és energiatakarékosabbá a Home FHT76WIFI okos termosztáttal – rendelje meg most, és élvezze a kényelmes és hatékony fűtés irányítását minden nap!

Tuya Smart alkalmazással kényelmesen használható

 LCD kijelző háttérvilágítás

 padlószenzor vagy szobahőmérséklet szerinti működés

beállítható hőmérséklet 5 - 60 °C között, fél fokonként

a mért hőmérsékletek kalibrálhatók beállítható hiszterézis (0,5 - 10 °C)

kézi vezérlés vagy program szerinti működés

heti programozási lehetőség

ablaknyitás-érzékelés

 gyerekzár

 kapcsolható max. teljesítmény: 3680 W (16 A)

 tartozék padlószenzorral, 3 m vezetékkel

tápellátás: 230 V~/50 Hz

falon kívüli méret: 86 x 86 x 17 mm

Home FHC szériás és Home FHW szériás elektromos fűtőszőnyegekkel kompatibilis