**Termékleírás**

Szeretné melegburkolat alá rejtett padlófűtéssel növelni otthona kényelmét és hatékonyságát? A HOME FHW020 elektromos fűtőszőnyeg ideális megoldás melegburkolat alá, biztosítva az egyenletes és kellemes meleget a padlófelületen.

Ez a fűtőszőnyeg kéteres fűtővezetékkel rendelkezik, amely egyoldali elektromos csatlakoztatást tesz lehetővé, így a telepítés egyszerű és gyors. A fűtési teljesítménye 150 W/m², amely garantálja a hatékony fűtést. Az alumínium fólia borítás mindkét oldalon biztosítja a hő egyenletes elosztását és a hatékony hőátadást a padlófelületre. A fűtőszőnyeg rendkívül vékony, mindössze 1,4 mm beépítési vastagsággal rendelkezik, így szinte észrevétlenül telepíthető a burkolat alá. A fűtővezeték-hurkok közötti távolság kb. 5 cm, ami optimális hőelosztást biztosít.

A fűtőszőnyeg csatlakozóvezetéke 2,5 méter hosszú, kéteres + földelés, amely biztonságos és egyszerű csatlakoztatást biztosít. A termék tápellátása 230 V, ami a szabványos hálózati feszültség. A fűtőszőnyeg mérete 0,5 m széles és 4 m hosszú, amely 2 m²-es területet fed le, fűtési összteljesítménye pedig 300 W. A fűtőszőnyeg ellenállása 176,3 Ω.

Fontos megjegyezni, hogy a fűtőszőnyeg nem vágható kisebb méretűre, ezért a tervezés során pontosan mérje fel a szükséges területet. A termék ajánlott vezérlője a Home FHT76WIFI okos termosztát, amely lehetővé teszi a pontos hőmérséklet-szabályozást és a távoli vezérlést.

A telepítéshez és a tervezéshez javasoljuk szakember segítségének igénybevételét, hogy a rendszer megfelelően és biztonságosan működjön. A HOME FHW020 fűtőszőnyeg alkalmas komfort- és önálló fűtésként is, a külső hőmérséklet és a szigetelés függvényében.

Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hogy otthonában mindig kellemes meleget teremtsen – rendelje meg a HOME FHW020 fűtőszőnyeget még ma, és élvezze a komfortos padlófűtést minden nap!

kéteres fűtővezeték, egyoldali elektromos csatlakoztatás

 150 W/m2 fűtési teljesítmény

alumínium fólia borítás mindkét oldalon

rendkívül vékony, 1,4mm beépítési vastagság

fűtővezeték-hurkok közötti távolság: kb. 5cm fűtés csatlakozóvezeték: 2,5m kéteres + földelés

tápellátás: 230V

 ajánlott vezérlés a Home FHT76WIFI okos termosztáttal

szélesség: 0,5m

hossz: 4m

terület: 2m2

fűtési összteljesítménye: 300W

ellenállás (Ω): 176,3

Egy adott terület tervezésekor vegye figyelembe, hogy a fűtőszőnyeg nem vágható kisebb méretűre!