**Termékleírás**

Mivel az FK 25 karbonszálas fűtőtest bel és kültéren egyaránt használható ideális megoldást kínál fürdőszoba, konyha és terasz gyors és költséghatékony befűtésére. A készülék 2 fűtési fokozatban (600W és 1200W) működik. IPX4 védelemmel ellátott, sem a fröccsenő víz sem a párás környezetben való használat nem jelent gondot.  A készülék zsinórkapcsolóval kényelmesen és könnyedén működtethető. A fűtőtest állítható dőlésszögű, így a hő pontosan oda irányítható, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ne hagyja, hogy a hideg elüldözze teraszáról, használja a hűvösebb napokon az FK 25 karbonszálas fűtőtestet!

2 fűtési fokozat: 600 W / max. 1200 W

IPX4 védelem a freccsenő víz ellen

zsinórkapcsolóval

falra szerelhető

masszív fém ház

állítható dőlésszög

tápellátás: 230 V-50 Hz