**Termékleírás**

A hordozható FK 252 karbon és halogénszálas kombinált fűtőtest bel- és kültéren egyaránt használható. A termék két különböző üzemmódot kínál: választhat a gyors felmelegedést biztosító 1200W-os halogén és a hosszan tartó meleget nyújtó 1200W-os karbon fűtőelem között. A fűtőtest minden funkciója távirányítható vagy érintőgombokkal egyszerűen vezérelhető. A külön kapcsolható oszcillálással a hő egyenletesen oszlik el a helyiségben, teraszon. Az óránként beállítható, maximum 6 órás kikapcsolásidőzítés lehetővé teszi, hogy testre szabja fűtési igényeit. IPX4 védelemmel ellátott, így sem a fröccsenő víz sem a párás környezetben való használat nem jelent gondot. Felbillenés esetén azonnal kikapcsol. Ne hagyja, hogy a hideg elüldözze teraszáról, használja a hűvösebb napokon az FK 252 kombinált fűtőtestet!

2 üzemmód: 1200 W halogén fűtőelem, vagy 1200 W karbon fűtőelem

maximális teljesítmény: 1200 W

távirányítóval vagy érintőgombokkal vezérelhető

kapcsolható oszcillálás

6 órás kikapcsolás időzítés

IPX4 védelem a fröccsenő víz ellen

kül,- és beltéren egyaránt használható

felbillenés esetén kikapcsol

tápkábel hossza: 1,4 m