**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

kül- és beltéri kivitel

50 W, 4000 lm, SMD LED-ekkel

PIR mozgásérzékelő:

érzékelési szög: 140° legyező alakban

szabályozható érzékelési távolság: kb. 2-8 m (<24 °C)

működési idő: 10±5 másodperc - 8±2 perc, állítható

fényérzékenység: 3-20.000 LUX, állítható

tápellátás: 220-240 V~, 50/60 Hz

méret: 188 x 225 x 115 mm

A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.

A lámpa nem alkalmas kiemelő világításra.