**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

beltéri kivitel

MICA (lemezes szilikát ásvány) panelekkel

2 fűtési fokozat: 1000W / 2000W

gyorsan felmelegszik

érintőgombokkal és távirányítóval vezérelhető

túlmelegedés elleni védelem

magas sugárzó hő arány

digitális termonósztáttal

csendes működés

felborulás esetén kikapcsol

kerekeken könnyen gördíthető

vezetéktárolóval

tápellátás: 220-240 V~ / 50 Hz

méret: 540x625x265 (80) mm