**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

rádió és TV adások vételére

analóg és digitális sugárzáshoz

exkluzív szövet bevonat

kiemelkedő érzékenység

beépített kis zajú erősítő, max. 51 dB

vízszintes vagy függőleges pozícióban bútorra vagy falra helyezhető

csatlakozókábel koax dugóval

kettős tápellátási lehetőség

koax kábeles tápellátás a vevőkészülékből vagy a tartozék USB hálózati adapterről

méret: 190 x 120 x 30 mm