**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

rádió- és TV-adások vételére

analóg és digitális sugárzáshoz

3D formatervezés szövet mintázattal

kiemelkedő érzékenység

beépített kis zajú erősítő, max. 53 dB

vízszintes vagy függőleges pozícióban bútorra vagy falra helyezhető

csatlakozókábel koax dugóval

kettős tápellátási lehetőség

koax kábeles tápellátás a vevőkészülékből vagy a tartozék USB hálózati adapterről

méret: 300 x 100 x 30 mm