**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

433,92 MHz külső hőmérséklet és páratartalom jeladó, max. 60 m hatótávolság

falra akasztható vagy asztallapra helyezhető

kiválasztható 3 csatorna

további használati utasítás az időjárás-állomás leírásában!

a készülék alkalmas az Európai Unió tagállamaiban való használatra.