**Marketing szöveg**

A HJR 10-15 kábeldob műanyag tartóval és komfortos markolattal ellátott, így igazán könnyű használatot garantál.

Az IP 44 védelem által kültéren is biztonsággal használható. A túlmelegedés elleni védőkapcsoló további védelmet nyújt használat során.

A kábeldob 4 db 250 V-os védőérintkezős aljzattal ellátott, melyet takarófedél véd. A 15 m kábel H05RR-F 3G1,0 mm2 típusú.

Feltekerve maximum 1000 W-ig, letekerve pedig 2300 W-ig terhelhető.

A HJR 10-15 kábeldob kis helyen is elfér és akár hölgyek is könnyedén használhatják.

**Termékleírás**

túlmelegedés elleni védelem

max. 2300 W – letekert állapotban

max. 1000 W – feltekert állapotban

a túlmelegedés elleni védelem működésbe lépése után áramtalanítsa, majd a lehűlés után nyomja be a visszaállító gombot!

gumírozott kábel és védőfedelek

kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas

15 m H05RR-F 3G1.0 mm²

250 V~/ 50 Hz / 10 A