**Marketing szöveg**

A HJR 10-50 kábeldob strapabíró kialakításának köszönhetően hosszú távú megoldás lehet a ház körül és otthonában.

Az IP 44 védelem által kültéren is biztonsággal használható. A túlmelegedés elleni védőkapcsoló további védelmet nyújt használat során. A termék masszív fém talppal és 50 m hosszú H07RN-F 3G1,5mm2 gumi kábellel ellátott.

A kábeldob 4 db 250 V-os védőérintkezős aljzattal ellátott, melyet takarófedél véd.

Feltekerve maximum 1000 W-ig, letekerve pedig 3000 W-ig terhelhető.

**Termékleírás**

H07RN-F 3G1,5 mm2 kábel, IP44 kültéri kivitel

használható feltekerve is: 250 V∼ / max. 1000 W - feltekerve

250 V∼ / max. 3000 W - letekerve

4 védőérintkezős aljzat takarófedéllel

visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez

kültéri használatra is (IP44 vízvédettség)

fém talppal, gumi kábellel!

50 m vezetékkel