**Marketing szöveg**

A KCSF 1000 Kábelcsupaszoló fogó masszív kialakítású acél alapanyagból készült, amely 1000 V-ig szigetelt markolattal ellátott. A terméken található recézett csavarral és ellenanyával az átmérő állítható. A maximum keresztmetszet 6,0 mm2. Műanyag vagy gumiszigetelésű vezetékekhez ajánlott. A kábelcsupaszoló fogó 160 mm hosszú.

**Termékleírás**

Acél alapanyag

Szigetelt markolat

Szigetelés: 1000V[AC]-ig

Műanyag, vagy gumiszigetelésű vezetékekhez

Recézett csavarral és ellenanyával állítható átmérő

Max vezeték keresztmetszet: 6,0 mm²

Hossz: 160mm