**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

A készülék zárt légterek frissítésére, hűtésére használható. Működési elvéből következik, hogy nem alkalmas a helyiség hőmérsékletének jelentős csökkentésére. Hideg víz elpárologtatásával hűti le a rajta keresztüláramló levegőt, így friss, kellemes közérzetet biztosít. A levegő sebességét 3 fokozatú ventilátor, eloszlatását ki- és bekapcsolható forgó légterelő lamellák biztosítják.

érintőgombokkal és távirányítóval vezérelhető

kapcsolható környezetbarát léghűtés a víz párologtatásával

tartozék 2 db jégakkuval

kapcsolható ionizátor funkció

3 ventilátorsebesség-fokozat

3 ventilátor üzemmód: normál, természetes szél, alvó

kapcsolható légterelés

kikapcsolás időzítés: 0,5-7,5 óra

kerekeken könnyen gördíthető, befékezhető

víztartály mérete: 3 L

cserélhető párologtató betét (LHP 800i/T)

hangteljesítményszint LWA = 60 dB(A)

távirányító tápellátása: 1x3 V (CR2025) gombelem, tartozék

tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / 80 W

tápkábel hossza 1,35 m

készülék üres tömege: 4,9 kg