**Marketing szöveg**

Sokoldalúan alkalmazható professzionális erősítő, amely képes akár vegyes kapcsolásban is 70/100/110/120 Voltos és hagyományos 4-8 Ohmos hangszórókat meghajtani. Ideális olyan intézményekben, ahol egyidejűleg sok vagy/és egymástól nagy távolságra elhelyezett hangsugárzót kell működtetni (pl. hivatal, iskola, rendelő, közintézmény…) A hat zónás kialakításnak köszönhetően a különböző termek, épületrészek hangosítása külön-külön kapcsolható. Ezen kívül hagyományos hangdobozokkal is használható.

Mindemellett beépített 5 + 1 csatornás keverővel és magas/mély hangszínszabályozóval rendelkezik. A mikrofon használatakor (csak MIC 2) automatikusan lehalkítja a zenét, majd a beszéd abbahagyása után az ismét felhangosodik. A hangbemondás hatékonyságát nagymértékben elősegíti a gombnyomásra megszólaló figyelemfelkeltő hangjelzés. Az erősítő alkalmas egyidejűleg akár 12-15 darab 70/100/110/120 Voltos transzformátorral felszerelt hangsugárzó (pl. WAS, CES széria) működtetésére. Audio kimenetére további erősítő kapcsolható, így tetszőlegesen bővíthető hangrendszer építhető ki.

**Termékleírás**

6 csatornás keverő-erősítő

beépített multimédia egység

vezeték nélküli BT kapcsolat

zenehallgatás mobilkészülékről, számítógépről

FM rádió memorizálható rádióadókkal

MP3/WMA lejátszás USB/SD eszközről

Műsorszám ismétlés, lejátszás véletlen sorrendben

grafikus rádió skála, kivezérlés mérő és lejátszási lista az LCD kijelzőn

FIgyelemfelkeltő hangjelzés gombnyomásra

automatikus zene le- és felkeverés hangbemondáskor

kettős hangerő-szabályozó szintkorlátozással

Magas és mély hangszínszabályozás

kimenet további erősítő vagy hangrögzítő csatlakoztatásához

bemenetek: USB, SD, 2 x MIC (6,3 mm), 3 x L + R (2 x RCA), FM ANT

kimenetek: L + R (2 x RCA, mono)

6 független csoportba köthető és szabályozható 100 V hangszórókhoz

tápellátás: 230 V~ / 50 Hz hálózati csatlakozókábel