**Marketing szöveg**

A legkomfortosabb környezetben se nélkülözze az ideális zenei élményt! Az vízálló hangszórópár ideális nedves, párás környezetben történő használatra, mint pl. infraszauna, uszoda, fürdő, terasz, lakóautó, vagy hajó.

Az MRPX 2-130 polipropilén kónusszal ellátott 2 utas koaxális konstrukció, amelynek zenei terhelhetősége: 100 W (2 x 50 W), frekvencia átvitele: 75 - 20.00 Hz, míg érzékenysége: 87 dB. A hangsugárzó: 130 mm. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

2-utas, koaxiális konstrukció

∅30 mm dómsugárzó

zenei terhelhetőség: 100 W (2 x 50 W)

frekvencia-átvitel: 50-20.000 Hz

érzékenység: 86 dB

ideális nedves, párás környezetbe: infraszauna, uszoda, fürdő, terasz, lakóautó, hajó