**Marketing szöveg**

A legkomfortosabb környezetben se nélkülözze az ideális zenei élményt! Az vízálló hangszórópár ideális nedves, párás környezetben történő használatra, mint pl. infraszauna, uszoda, fürdő, terasz, lakóautó, vagy hajó.

Az MRPX 2-165 polipropilén kónusszal ellátott 2 utas koaxális konstrukció, amelynek zenei terhelhetősége: 150 W (2 x 75 W), frekvencia átvitele: 50 - 20.000 Hz, míg érzékenysége: 88 dB. A hangsugárzó: 165 mm. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

2-utas, koaxiális konstrukció

∅30 mm dómsugárzó

zenei terhelhetőség: 150 W (2 x 75 W)

frekvencia-átvitel: 45-20.000 Hz

érzékenység: 87 dB

ideális nedves, párás környezetbe: infraszauna, uszoda, fürdő, terasz, lakóautó, hajó