**Termékleírás**

Hogyan lehet valódi zenei élményben része olyan helyeken is, ahol más hangszórók kudarcot vallanak?

A SAL MRPX2165BK vízálló hangszórópár kiváló választás minden olyan környezetbe, ahol a magas páratartalom vagy fröccsenő víz kihívást jelenthet a hangtechnikának. Ez a 2 utas, koaxiális hangszórórendszer kompromisszumok nélküli teljesítményt nyújt fürdőkben, szaunákban, teraszokon vagy akár hajókon is.

Kiváló hangzás minden környezetben

A hangszórók 2 x 75 W zenei terhelhetőséggel rendelkeznek, így elegendő teljesítményt biztosítanak a kiegyensúlyozott, torzításmentes hangzáshoz. A 30 mm átmérőjű dómsugárzó tiszta magas hangokat garantál, míg a mélyebb tartományokat erőteljesen és dinamikusan szólaltatják meg. A frekvencia-átvitel 45–20 000 Hz között mozog, ami bőven lefedi a zenehallgatás teljes spektrumát.

Időtálló, vízálló kialakítás

A vízálló burkolat és a korrózióálló anyaghasználat lehetővé teszi, hogy a hangszóró pár nedves és párás környezetben is hosszú távon megbízhatóan működjön. Legyen szó infraszaunáról, jakuzziról, medencetéről, lakóautóról vagy hajóról, ez a hangszórópár nem csupán bírja a kihívásokat, hanem stílusos fekete megjelenésével esztétikailag is illeszkedik a modern környezethez.

Miért érdemes a SAL MRPX2165BK hangszóró pár mellett dönteni?

- Tökéletes választás kültéri vagy párás beltéri környezetbe

- Vízzel szembeni ellenállóság – biztonságos és hosszú távú használat

- Kiegyensúlyozott hangzás, modern dizájn

- Egyszerű beépítés, megbízható működés bárhol

Ne hagyja, hogy a környezet korlátozza zenei élményeit! Válassza a SAL MRPX2165BK vízálló hangszórót, és élvezze a minőségi hangzást ott is, ahol más készülékek már feladták!

2-utas, koaxiális konstrukció

∅30 mm dómsugárzó

zenei terhelhetőség: 150 W (2 x 75 W)

frekvencia-átvitel: 45-20.000 Hz

érzékenység: 87 dB

ideális nedves, párás környezetbe: infraszauna, uszoda, fürdő, terasz, lakóautó, hajó

fekete