**Marketing szöveg**

Az MVT 808ACE kétpólusú AC/DC feszültségvizsgáló alkalmas a 6-400 V közötti egyen- és váltakozófeszültség méréséhez. A készülék 10 db visszajelző LED-el rendelkezik, amelyek mutatják az adott értékeket.

A termék előnye, hogy rendkívül egyszerű a használata. A kapcsolóval lehetőség van a 24 V alatti mérésekhez is. Az összekötőkábel hossza: 0,6 m. A készülékház hossza: 220 mm. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

6-400 V egyen- és váltakozó-feszültséghez

10 LED visszajelző

egyszerű használat

robusztus ház és vezeték

kapcsolóval a 24 V alatti mérésekhez

összekötőkábel hossza: 0,6 m

készülékház hossza: 220 mm