**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

kombinált tapintócsúcsok

eltávolítható szigetelő kupakokkal

eltávolítható szigetelő kupakok

a pipa banándugókon (∅4 mm)

~120 mm markolat / 2 mm átmérőjű mérőcsúcs

600 V CAT II / 600 V CAT III

10 A max. terhelhetőség

~ 90 cm hosszú 22AWG vezeték