**Marketing szöveg**

Az MZ 4 Prémium mérőzsinór az elektromos műszerekhez csatlakoztatható. A kombinált tapintócsúcs precíziós rugós érintkezővel ellátott. A banándugók belül is szigeteltek. A mérőfej 2 mm átmérőjű, valamint a szigetelő kupakok eltávolíthatóak a termékről. Az 18AWG vezeték 135 cm hosszú. Maximum 10 A-ig terhelhető.

**Termékleírás**

professzionális, prémium minőségű

mérőzsinór

kombinált tapintócsúcs precíziós rugós

érintkezővel

belül is szigetelt végű kontaktus a

banándugókban

eltávolítható szigetelő kupakok

2 mm átmérőjű mérőfej

1000 V CAT III / 600 V CAT IV

10 A max. terhelhetőség

~135 cm hosszú 18AWG

vezeték