**Marketing szöveg**

A NEA 1/WH Földelt aljzat egyenes kábelvezetésű. Maximum 3680 W-ig terhelhető. A biztonságos használat érdekében gyermekvédelemmel ellátott.

A fehér aljzat rugalmas törésgátlóval felszerelt, így a hozzá csatlakoztatott kábel nem törik majd meg.

Az aljzathoz nem tartozék a kábel.

**Termékleírás**

rugalmas törésgátlóval

250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W