**Marketing szöveg**

A NED 1/WH Földelt dugvilla egyenes kábelvezetésű. Maximum 3680 W-ig terhelhető.

A fehér dugvilla rugalmas törésgátlóval ellátott, így a hozzá csatlakoztatott kábel nem törik majd meg.

A dugvillához nem tartozék a kábel.

**Termékleírás**

rugalmas törésgátlóval

250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W