**Marketing szöveg**

Az NGA 02 Földelt dupla aljzat egyenes kábelvezetésű. Maximum 3680 W-ig terhelhető. Az aljzat gumírozott anyagú, kül- és beltéren egyaránt használható. A biztonságos használatot a gyermekvédelem és az aljzaton található fedél biztosítja.

Az aljzathoz nem tartozék a kábel.

**Termékleírás**

kül- és beltéren is használható

250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W