**Termékleírás**

Szeretné, ha otthona minden pillanatban a legmagasabb biztonságban lenne? A FireAngel NM-CO-10X-INT szén-monoxid vészjelző pontosan úgy lett kifejlesztve, hogy ezt garantálhassa Önnek!

A termék az EN 50291-1 és EN 50291-2 szabványoknak laborvizsgálattal igazoltan megfelel. A készülékház UL94 V0 lángálló műanyagból készült. A CO szenzor tesztüzemmód lehetővé teszi a rendszeres ellenőrzést, míg az élettartam vége jelzés időben figyelmeztet a készülék cseréjére. A vészjelző tápellátását beépített, nem cserélhető lítium elem biztosítja, melynek várható üzemideje 10 év, megfelelő körülmények (-10 °C és +40 °C közötti hőmérséklet; 30-90% közötti relatív páratartalom) közti használat mellett. A NM-CO-10X-INT szén-monoxid érzékelő a FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave és Zigbee modulok befogadására tökéletesen alkalmas, így akár 50 másik szén-monoxid, hő és/vagy füstérzékelővel hálózatba kapcsolható.

Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját! A garancia ideje 10 év, a készülék várható élettartama 10 év. Tegyen otthona biztonságáért még ma!

EN 50291-1 és EN 50291-2 szabványnak megfelel

elektrokémiai érzékelő

CO szenzor tesztüzemmód

élettartam vége jelzés

tápellátás: beépített akkumulátor: 3 V, lítium, 10 év várható üzemidő

működési hőmérséklet: -10 °C - +40 °C

megengedett páratartalom: 30 - 90 %

készülék várható élettartama: 10 év

jótállás: 10 év

W2 MODULE befogadására alkalmas és más, ilyen modullal szerelt CO és/vagy füstérzékelőkkel hálózatba kapcsolható. A hálózatba kapcsolt termékek közül ha egy riaszt, az összes többi is riaszt.