**Marketing szöveg**

Az NV 1K/BK Zsinórközi 1 pólusú kapcsoló lámpatestekhez alkalmazható, melynek bekötését csak szakember végezheti. A fekete zsinórközi kapcsoló beltéri használatra alkalmas. H03VVH2-F, 2X0,75 mm2 kábellel szerelhető.

A kapcsolóhoz a kábel nem tartozék.

**Termékleírás**

fekete

max. 4 A

2x0,75 mm2

beltéri használatra

kizárólag lámpatestekhez

Bekötését csak szakember végezheti!

250 V~ / 50 Hz / max. 4 A / max. 920 W

H03VVH2-F, 2x0,75 mm2