**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

száraz körülmények között használható

30 m H05VV-F 2 x 1,5 mm2

kizárólag földelést nem igénylő készülékekhez alkalmazható

250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W