**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

AT-N07V3V3-F 3G1,5 mm2 vezetékkel

akár -35°C-ig hajlékony

mechanikailag jól terhelhető, kopásálló

olaj és UV-álló

IP44 védelem

230 V~ / max. 16 A / max. 3680 W

25 m