**Termékleírás**

régi távkapcsolók pótlására

rendszerek bővítéséhez

soha nem szükséges elem

hidegben is megbízható működés

víznek fokozottan ellenálló

több vevőegység is párosítható hozzá

és akár több távirányító egy vevőhöz (8)

hatótávolság nyílt terepen: 120m

működési frekvencia 433,92MHz

méretei: 50x82x22mm

KOMPATIBILIS: DBK 1200AC, DBKS 1200AC, NVK SWITCH, NVK 3 SWITCH