**Marketing szöveg**

Professzionális kialakítású koax kábel, amely 75 Ω impedanciával, valamint 1,0 mm réz bevonatú acél belső érrel rendelkezik. A kábel kétszeres árnyékolású. Az RG 6U/WH fehér színben, 100 m/ tekercsben kapható. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

impedancia: 75 Ohm

Ø6,9 mm fehér PVC szigetelés

0,12 mm x 48 szál ALU harisnya

alumínium + PET fólia

4,6 mm habosított PE szigetelés

1,0 mm réz bevonatú acél belső ér

100 m / tekercs