**Marketing szöveg**

Professzionális kialakítású kültéri koax kábel, amely 75 Ω impedanciával, valamint 1,02 mm réz bevonatú acél belső érrel rendelkezik. A kábel háromszoros árnyékolású (80 % -os). Az S 6TSV/WH fehér színben, 305 m/ tekercsben kapható. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

impedancia: 75 Ohm

7,06 mm fehér PVC szigetelés

alumínium + PET fólia

0,12 mm x 96 szál ALU harisnya

alumínium + PET fólia

4,6 mm habosított PE szigetelés

1,02 mm réz bevonatú acél ér

305 m/tekercs (fa csévetesten)