**STANLEY S755-202**

biztonsági szint: 8

anyaga:

- lakatrész: acél, műanyag

- kábel anyaga: acélmag gumiborítással

henger típusa: Wafer rendszer

záródási mechanizmus: egyszeres reteszelés

kábelhossz: 1800 mm kábel átmérő: 12 mm

felület / borítás: gumi bevonat a kábel külső részén

kulcsok száma: 3

tömege: 550 g

tartozék: tartókonzol

Milyen kerékpárzár jelent valódi kompromisszumot a rugalmasság és a biztonság között?

A STANLEY S755-202 kulcskábeles kerékpárzár optimális választás mindazok számára, akik egy strapabíró, hosszú kábelű, könnyen kezelhető és megbízható biztonsági megoldást keresnek. A 1800 mm hosszúságú, 12 mm átmérőjű acélmagos kábel nagyfokú rugalmasságot kínál, miközben a gumi bevonat védi a kerékpár vázát a karcolásoktól. A zár működéséről egy precíz Wafer rendszerű henger gondoskodik, amelyet egyszeres reteszelésű mechanizmus egészít ki. A termékhez tartozó tartókonzol megkönnyíti a szállítást, így a kerékpárzár mindig kéznél lehet.

Könnyen kezelhető és kényelmes

A STANLEY kulcskábeles zár acél és műanyag kombinációjából készült, amely ellenáll a mindennapi használatból eredő igénybevételnek. A Wafer zárszerkezet stabil záródást biztosít, és finoman működik, így a zár könnyedén nyitható és zárható a mellékelt 3 darab kulccsal. A 1800 mm-es kábelhossz lehetővé teszi több ponton történő rögzítést, vagy akár több kerékpár egyszerre történő lezárását is. A könnyű, mégis masszív kialakításnak köszönhetően a zár összesen 550 g, így nem terheli meg a kerékpárt, de mégis erős védelmet nyújt.

Erős és tartós felépítés a mindennapi biztonságért

A kábel belső acélszerkezete magas ellenálló képességet biztosít, míg a gumi bevonat megakadályozza a sérüléseket és csendes használatot tesz lehetővé. A zár 8-as biztonsági szintje ideális városi használathoz, ahol gyakran parkol kerékpárforgalmas területeken. A tartókonzol segítségével a zár egyszerűen rögzíthető a vázra, így kényelmesen szállítható és mindig azonnal elérhető.

Miért válassza a STANLEY S755-202 kulcskábeles kerékpárzárat?

- 8-as biztonsági szint, megbízható védelemmel

- 1800 mm hosszú, acélmagos kábel a nagy rögzítési lehetőségekért

- 12 mm-es kábeldiameter, amely ellenáll a vágási kísérleteknek

- Gumi bevonat, amely óvja a kerékpár fényezését

- Wafer rendszerű henger, precíz és könnyű használattal

- 3 darab kulcs, hogy mindig legyen tartalék

- 550 g-os tömeg, amely ideális egy könnyen hordozható, mégis tartós zárhoz

- Tartókonzol, amely megkönnyíti a szállítást és tárolást

Válassza a STANLEY S755-202 kulcskábeles kerékpárzárat, és biztosítsa kerékpárja védelmét egy megbízható, sokoldalú és hosszú élettartamú biztonsági megoldással – bárhová is indul!